
招采创业中心2号水机等空调维修服务单位

竞价谈判函
项目概况

   近期，创业中心多台空调陆续出现故障，经维保单位对创业中心空调进行全面摸排并出具《创业中心空调问题统计情况说明》，反馈创业中心办公大楼空调存在2号主机故障、水管腐蚀漏水、主机变频压缩机损坏、膨胀阀故障、制冷剂缺失等多项问题，需尽快维修消除安全隐患。
具体实施内容：依规招采一家维修服务单位，开展创业中心空调维修工作。
服务周期：40日历天。

付款周期：完成验收之后付全款，质保期1年。
资格审查

具有独立承担民事责任的能力；

2、信誉要求：不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；根据国家或四川省有关部门制定的联合惩戒措施规范性文件（联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与政府采购活动），未被列为联合惩戒对象的。
3、自2023年11月1日以来具有1个及以上类似项目业绩，并提供业绩证明材料复印件并加盖公章。

4、本次竞价谈判不接受联合体投标。
文件获取：

1、时间：竞价谈判公告发布时间至2026年11月5日17：00。

2、方式：线上获取。

线上获取：凡有意报名参与本项目的供应商，可在项目网页上直接下载本项目竞价谈判文件，同时须在获取文件截止日前将资料（资料详见本条第（3）项）（格式自拟，内容填写须完整、清晰可辨）通过电邮形式发送至yz1251@cdaxc.com 。
未在规定时间内（以指定邮箱系统的收信时间为准）发送资料或发送的资料内容填写不完整、不清晰、供应商信息错误等的，不被视为有效投标人，不得参与本项目竞价谈判。

特别提示：通过线上方式递交资料获取文件，视为依法按公告要求获取了竞价谈判文件拟参加竞价活动和向采购人提供相应服务的供应商，否则不能参与竞价。
（3）资料如下：

单位介绍信（须注明项目名称、联系人、联系电话、邮箱并加盖单位鲜章）；经办人身份证复印件及社保缴纳证明材料（加盖单位鲜章）。

递交竞价谈判方案
竞价谈判文件递交截止时间：2026 年 11 月 6 日 10 时 30 分（北京时间），地点：双流区西航港街道长城路二段2号创业中心四楼419会议室参加竞价谈判，竞价谈判资料必须在截止时间前送达谈判地点，逾期送达或报价文件未密封的不予接收： 

（一）手持件（以下资料按要求签字盖章后，以原件+PDF格式电子档（电子档须与原件盖章、签字等格式、内容一致）形式现场递交，未按要求递交或者递交资料不符合要求的，不作为有效供应商参与竞价环节，合格供应商不足三家的，不得拆封密封件开展竞价）：
1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料（如营业执照等，若为分支机构，须附总公司授权书）（复印件加盖公章）；

2、业绩证明材料（至少1个）（复印件加盖公章）；

3、法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人亲自参加不适用）及被授权人社保证明（格式详见附件1）；

4、法定代表人/单位负责人身份证明（格式详见附件2）；
5、信誉承诺（格式详见附件3）。

（二）密封件
填写第一轮报价的竞价谈判报价文件（格式详见附件4）。

报价文件以密封件方式现场递交（密封形式不限，加盖单位公章）
注：供应商在递交密封件时，须一并递交手持件及电子档。手持件和密封件不能混装，否则投标文件不予接收。
报价要求和时间
此次竞价谈判报价控制总价为172038.32元。（控制单价详见附件5，供应商报价按控制价进行统一下浮比例报价，不得作上浮报价。）

中标单位签约合同单价=控制单价×(1-报价下浮率)，合同总价=控制总价×(1-报价下浮率)。合同单价及合同总价投标时不需计算，中标签约时根据最终报价下浮率进行计算，取值均采用“去尾法”保留小数点后两位，不四舍五入(如计算后为6.456元或6.451元，均取6.45元)。最终结算总价按照签约合同单价结合经甲方确认的实际数量据实结算,且最终合同结算总价不得超过签约合同总价，超过签约合同总价的，以签约合同总价结算。
2、此次竞价谈判时间为2026 年 11 月 6 日 10 时 30 分在双流区西航港街道长城路二段2号创业中心4楼419会议室进行。

3、报价方式：报价分两次，第一次报价不得高于此次竞价谈判的控制价，第二次报价不能高于第一次报价，以第二次最低报价确定中标单位。

供应商的报价（下浮报价的以下浮率为准）低于控制价的45%且低于所有参与报价供应商平均价的50%的，为无效报价。
若第二次报价出现最低报价不止一家的情况，则由最低报价的供应商继续报价，供应商报价相比于上一轮报价未做下浮的，视为放弃，直到确定唯一最低报价供应商，每轮报价的平均值由当轮参与供应商的报价来重新计算。拒绝参与报价的供应商，其报价无效，若最低报价的供应商均拒绝参与，则确定次高价的供应商为中标供应商。

监督部门名称及电话：成都空港兴城投资集团有限公司审计法务部；电话：028-85805751。

窗体顶端

发布公告的媒介：

本次公告在成都空港兴城投资集团有限公司官网（网址：https://www.cdaxc.com）上发布。
联系人及联系方式：

项目单位（全称）：成都空港兴城城市管理服务有限公司
地址：双流区西航港街道长城路二段2号创业中心

联系人：喻先生
联系电话：028-80517227
2026年11月2日
附件1：
法定代表人/单位负责人授权书

成都空港兴城城市管理服务有限公司 ：

本授权委托书声明：我系             （单位名称）的法定代表人/单位负责人       ，现代表公司授权下面签字的           身份证号：              为我公司合法代理人，代表本单位参加项目名称： 招采创业中心2号水机等空调维修服务单位 的竞价谈判活动。

代理人在本次竞价谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认，由此产生的民事法律后果均由本单位承担。

本授权书于 2026 年      月    日签字盖章生效，特此声明。

 法定代表人/单位负责人：                （签字或盖个人名章，并盖机构公章）

被授权人：                  （签字，须为本人签字）

2026年    月    日

附：1、被授权人身份证复印件及被授权人社保证明；

2、签字非本人签字的文件无效。
附件2：
法定代表人/单位负责人身份证明

申请人名称：                    
单位性质：                      
地址：                          
成立时间：      年    月    日

经营期限：   
姓名：        系          （申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：        电话：           ）。

    特此证明。

附：法定代表人/单位负责人居民身份证。
申请人：                   （全称并盖机构公章) 
  法定代表人/单位负责人：                  （签字或盖个人名章）
                         2026年   月   日

附件3：
信誉承诺函
成都空港兴城城市管理服务有限公司 ：

我单位在参加竞价谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位未被列入按《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位不属于监督部门、人民法院、工商行政管理部门、税务部门、银行公布的失信被执行人。

我单位在参加本项目竞价谈判活动前三年内，具有良好的商业信誉，在合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未被有关部门处罚（处理）过，不属于禁止参加本项目投标活动的供应商。

我单位不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；根据国家或四川省有关部门制定的联合惩戒措施规范性文件（联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与政府采购活动），未被列为联合惩戒对象的。
竞价谈判单位：                    （盖单位章）
2026年   月   日

附件4：
招采创业中心2号水机等空调维修服务单位

报价文件
致：成都空港兴城城市管理服务有限公司 （业主单位名称）
    我方                （竞价人名称）已收到并研究了 招采创业中心2号水机等空调维修服务单位 (项目名称)项目的竞价谈判函、工作内容、资金、业主方单位要求、资料表、附件等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本竞价谈判报价文件，包括一并提交的所有文件材料，承担上述项目并修补其中任何缺陷。
我方承认所附竞价谈判报价文件资料为本竞价谈判报价文件的一部分。如果我方竞价谈判报价文件含有不符合竞价谈判函规定的内容，我方同意按竞价谈判函规定予以修正。
我方认同竞价谈判函规定的评审规则，遵守评标小组的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方不负担我单位任何竞谈费用。
如果我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证完成合同约定的相关工作。
第一轮密封报价：按控制价进行统一下浮          %。

第二轮现场最终报价：按控制价进行统一下浮          %。
（备注：第二轮报价留空，在谈判现场填写）
竞价谈判单位：                    （盖单位章）
法定代表人/单位负责人或委托代理人（签字或盖法定代表人/单位负责人个人名章；签字须为本人签字，否则报价无效）：                                      

电话：                      日期:       年     月     日

附件5：

	创业中心2号水机等空调维修项目控制价明细

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	控制价单价
	控制价合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1 
	创业中心楼顶2号水机冷凝器锈穿、循环水进入制冷剂循环系统导致外机压缩机、气分分离器、储液罐、套管式加热器、四通阀、膨胀阀故障。
	1、更换2号主机，型号：格力LSOMRF130MNaE3S,制冷量：130kw制量：140kw,额度功率：40kw,重量：1.4T
2、安装调试远程控制模块，
3、水管对接安装。
4、安装位置：5楼楼顶高度约30米。
	台
	1 
	85621
	85621

	2 
	楼顶水系统Y型号过滤器锈蚀漏水，更换Y型过滤器
	鸿信DN100,阀体铸铁，滤网不锈钢
	个
	2 
	222
	444

	3 
	综合行政执法局园区中队空调水菅锈蚀漏水
	更换钢管，球阀，华岐DN25
	米
	2.4 
	94.8
	227.52

	4 
	112空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN20,做保温
	项
	1 
	108
	108

	5 
	113独立空调外机主板损坏
	更换外机主板长虹JUK78201049567
	块
	1 
	757.2
	757.2

	6 
	113空调水管锈蚀漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN32,做保温
	项
	1 
	111.6
	111.6

	7 
	门卫岗亭外机风机损换
	更换外机电机，型号：美的YDK72-8电压：220-240V
	个
	1 
	482.4
	482.4

	8 
	117、412线控器失灵，需更换
	更换线控器日立PC-P1H1(Q)
	个
	2 
	400
	800

	9 
	216天花机出风口面板坏，更换面板
	日立内机型号：ONSHD8-138
内机编码：Q162F0928
面板：G23WA20
	块
	1 
	1300
	1300

	10 
	2楼餐厅包间空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN65,做保温
	项
	1 
	117.6
	117.6

	11 
	2楼餐厅包间空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN50,做保温
	项
	1 
	115.2
	115.2

	12 
	1楼餐厅空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN50,做保温
	项
	1 
	115.2
	115.2

	13 
	1楼餐厅包间空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN20,做保温
	项
	1 
	108
	108

	14 
	1楼行政执法局空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN20,做保温
	项
	1 
	108
	108

	15 
	1楼行政执法局空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN25,做保温
	项
	1 
	109.2
	109.2

	16 
	315空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN32,做保温
	项
	1 
	111.6
	111.6

	17 
	317空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN25,做保温
	项
	1 
	109.2
	109.2

	18 
	417空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN32,做保温
	项
	1 
	111.6
	111.6

	19 
	412空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN25,做保温
	项
	1 
	109.2
	109.2

	20 
	417空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN32,做保温
	项
	1 
	111.6
	111.6

	21 
	422空调水管漏水
	补加铸铁哈夫节抱箍DN25,做保温
	项
	2 
	109.2
	218.4

	22 
	24号外机换外机，用氢气清洗 制冷系统，加油和制冷剂
	用氮气清洗制冷系统(主管气液管、内机支路、新外机腔体、回油系统吹扫)
	项
	4 
	420
	1680

	23 
	
	增加专用干燥过滤器丹弗斯DMB307S7/8
	台
	2 
	550
	1100

	24 
	
	增加铜管重庆龙煜19.02*1.0mm
	米
	8 
	120
	960

	25 
	
	增加弯头托米雷克
	个
	4 
	24
	96

	26 
	
	重灌制冷剂R410
	Kg
	70 
	90
	6300

	27 
	
	添加冷冻油太阳3GS
	Kg
	25 
	78
	1926.6

	28 
	25号主机压缩机损坏，更换压缩机
	更换变频压缩机日立型号E405AHD-36D2功 率 ：5.1KW;38;4P电压：380/415V频率：50HZ
	台
	1 
	8805.6
	8805.6

	29 
	
	更换变频压缩机驱动板日立型号：V016-17C72828B电压：380V
	块
	1 
	3780
	3780

	30 
	
	补加冷冻油SR-POE68
	升
	2 
	105.6
	211.2

	31 
	
	重灌制冷剂R410
	Kg
	70 
	90
	6300

	32 
	26号主机故障压缩机损坏、压缩机模块损坏。
	更换变频压缩机日立型号：E405AHD-36D2功率：5.1KW;38;4P电压：380/415V频率：50HZ
	个
	1 
	8805.6
	8805.6

	33 
	
	更换变频压缩机驱动板日立型号：V016-17C72828B电压 ：380V
	块
	1 
	3780
	3780

	34 
	
	重灌制冷剂R410
	Kg
	70 
	90
	6300

	35 
	
	太阳3GS
	Kg
	14 
	78
	1092

	36 
	27号系统压缩机损坏、压缩机模块损坏，更换压缩机
	更换变频压缩机日立型号：E405AHD-36D2功率：5.1KW;38;4P电压：380/415V频率：50HZ
	个
	1 
	8805.6
	8805.6

	37 
	
	更换变频压缩机驱动板日立型号：V016-17C72828B电压 ：380V
	块
	1 
	3780
	3780

	38 
	
	重灌制冷剂R410
	Kg
	70 
	90
	6300

	39 
	
	添加冷冻油太阳3GS
	Kg
	46 
	78
	3588

	40 
	党群服务中心缺制冷剂，检漏、维修，添加制冷剂：
	添加制冷剂巨化R22
	Kg
	20 
	70
	1400

	41 
	
	铜管加压检测漏点
	根
	2 
	213.6
	427.2

	42 
	
	铜管漏点接头焊接，恢复保温
	根
	2 
	201.6
	403.2

	43 
	519室内机电子膨胀阀故障，缺氟
	更换室内电子膨胀阀17C87883A
	套
	1 
	892.8
	892.8

	44 
	
	添加制冷剂R410
	Kg
	25 
	90
	2250

	45 
	503室内机主板损坏，排水泵组件故障，室内主板
	更换室内主板17B37987M
	块
	1 
	1023.6
	1023.6

	46 
	
	更换排水泵H7B00224A
	个
	1 
	734.4
	734.4

	
	合计
	
	
	
	
	172038.32 


